{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["国基清单1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"国基清单1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,1,7],[22,0,22,7]]}
[null,"2014年华南理工大学资助项目清单"]
[null,"查询日期：2014-08-18        金额：万元      "]
["序号","项目批准号","负责人","项目名称","项目类别","批准金额","开始日期","结题日期"]
[1,11402093,"黄怀纬","功能梯度材料弹塑性本构关系及其圆柱壳弹塑性屈曲理论研究","青年科学基金项目",26,"2015-01-01","2017-12-31"]
[2,11472108,"韩强","湿热环境中电子封装环氧树脂吸湿及界面破坏机理的研究","面上项目",90,"2015-01-01","2018-12-31"]
[3,11472109,"汤立群","PVA凝胶材料的动态力学性能及实验测试技术与表征方法研究","面上项目",108,"2015-01-01","2018-12-31"]
[4,11472110,"张晓晴","强动载作用下复合材料加筋板的冲击动力屈曲特性研究","面上项目",88,"2015-01-01","2018-12-31"]
[5,41406005,"宏波","珠江河口与外海物质交换过程对未来海平面上升的响应","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[6,51408226,"赵俊贤","结构大震变形对防屈曲支撑整体稳定性的影响及支撑设计方法","青年科学基金项目",28,"2015-01-01","2017-12-31"]
[7,51408227,"余先锋","开洞建筑结构风致内压全过程响应的几个基础问题研究","青年科学基金项目",26,"2015-01-01","2017-12-31"]
[8,51408228,"马牛静","钢箱梁加劲板线性与非线性振动的理论与试验研究","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[9,51408229,"王晓飞","欧氏三维空间中公路线形微分几何参数安全特征及一致性评价方法研究","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[10,51408230,"左志亮","钢管混凝土斜柱转换节点的力学性能与设计方法研究","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[11,51408237,"黄玲","基于多源信息融合的无信号交叉路口自行车微观行为建模与仿真研究","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[12,51409105,"邱守强","阵列摆式波浪发电装置的性能研究","青年科学基金项目",25,"2015-01-01","2017-12-31"]
[13,51438007,"吴波","废弃混凝土高效循环利用的基础理论与方法研究","重点项目",360,"2015-01-01","2019-12-31"]
[14,51478192,"谷利雄","钢桥疲劳寿命预测新方法研究","面上项目",90,"2015-01-01","2018-12-31"]
[15,51478193,"颜全胜","基于信息更新的在役桥梁结构模糊随机可靠度研究","面上项目",80,"2015-01-01","2018-12-31"]
[16,51478194,"杨易","超高层建筑烟囱效应和风压联合作用的机理与评估方法研究","面上项目",80,"2015-01-01","2018-12-31"]
[17,51478195,"张海燕","地聚物混凝土材料和构件的高温性能及损伤机理研究","面上项目",83,"2015-01-01","2018-12-31"]
[18,61473122,"靳文舟","不确定信息环境下的公交调度鲁棒优化及其控制策略","面上项目",83,"2015-01-01","2018-12-31"]
[19,71403090,"闫辉","碳交易情形下公共建筑节能政府激励契约设计——以北京市为例进行实证","青年科学基金项目",22,"2015-01-01","2017-12-31"]
["                                合计：1314"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}